Protocolo de comunucaciiones

2.Visión general

MAGIC NUMBER /0x11

COMANDO /0x02 // vision general

PARAM 1 objeto

0x01 objeto delante

0x02 no hay objeto delante

PARAM 2 velocidad

PARAM 3 Reservado 0x00 //id del sensor 0xXX

PARAM 4 0x00

MD5/SHA2